# Cấu hình Virtual Wire Pair

Trường hợp 1: Layer 2



Kết quả:

Port Up



Trường hợp 2: layer 3 

Kết quả :
- port up
- ping thông với nhau
- có traffic qua FW

 



Trường hợp: 3 Lacp


Kết quả:

Khi không đi qua FW
 2 port UP

Khi đi qua FW
Port nối vào FW suspended

